**Памятка населению**

**о правилах пользования газом в быту**

**Что такое газ?** Это вещество без цвета и запаха. Запах ему придается с целью получения сигнала об его утечке. Газ в два раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается внизу. При утечке он способен образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. При внесении в загазованное помещение источника воспламенения (искры, зажженной спички или сигареты и др.) может последовать взрыв. Пары сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека. При сжигании газа в условиях дефицита кислорода (когда закрыты форточки, вентиляционные каналы) выделяется ядовитый угарный газ (СО). Признаком неполного сгорания газа является коптящее пламя горелок газовой плиты.

**Чтобы не допустить взрыва бытового газа, необходимо:**

**Пройти инструктаж** по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, **иметь и соблюдать инструкцию** по эксплуатации газовых приборов.

**Поручать установку**, наладку, проверку, ремонт газовых приборов и оборудования, дымоходов и вентиляции **только специализированным организациям.**

**Соблюдать последовательность** **включения** газовых приборов – сначала зажигать спичку (другой источник открытого огня), затем открывать подачу газа.

При приготовлении пищи **следить, чтобы кипящие жидкости не залили огонь** (во избежание утечки газа при затухшей конфорке).

**Проверять тягу** до включения и во время работы газовых приборов.

По окончании пользования газом **закрыть краны на газовых приборах и перед ними.**

**Своевременно заключать со специализированной организацией договоры** на техническое обслуживание газового оборудования, на проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

**При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок и сообщить** в аварийную газовую службу по телефону **04** (с мобильного **– 104).**

**необходимо знать - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации** (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479), **Правилами пользования газом в быту** (утверждены приказом ВО «Росстройгазификация» при Совете Министров РСФСР от 26.04.1990) **запрещено.**

**Оставлять без присмотра** **газовые плиты с зажженными горелками**, **газовые приборы включенными** (если иное не предусмотрено технической документацией изготовителя).

**Пользоваться** **неисправными** газовыми приборами и **газовым оборудованием,** **не прошедшим технического обслуживания** в установленном порядке.

**Самовольно производить газификацию** жилого дома, жилого помещения (квартиры).

**Самостоятельно производить перестановку**, **замену,** **ремонт** газового оборудования, **вносить изменения** в конструкцию газовых плит, **изменять устройство** дымовых и вентиляционных систем.

**Осуществлять перепланировку** помещения, где установлены газовые приборы, **без согласования** со специализированной организацией.

**Допускать к пользованию** газовыми приборами **детей д**ошкольного возраста, **лиц**, не контролирующих свои действия, **не знающих правил пользования газовыми приборами**.

**Пользоваться** бытовыми газовыми приборами **при утечке газа.**

**Устанавливать (размещать)** мебель и другие **горючие предметы и материалы** **на расстоянии менее 0,2 метра** от бытовых газовых приборов **по горизонтали** **и менее 0,7 метра** **по вертикали** (при нависании предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

**Хранить и применять баллоны с горючими газами в квартирах и жилых помещениях**, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.

Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), **за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления**, располагаются вне зданий в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

**ответственность**

(предусмотрена статьей **9.23 Кодекса РФ** об административных правонарушениях)

**Уклонение** **от заключения** **договора** **о техническом обслуживании и ремонте** **внутридомового** (далее – ВДГО) **и внутриквартирного** (далее – ВКГО) **газового оборудования,** **отказ в допуске** **представителя специализированной организации** для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО, **уклонение от замены** **оборудования**, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО, в случаях, если такая замена является обязательной, **уклонение от заключения договора о техническом диагностировании** ВДГО и (или) ВКГО **влечет наложение административного штрафа на граждан** - **в размере от 1 000 до 2 000 рублей**; **на должностных лиц** – от 5 000 до 20 000 рублей; **на юридических лиц** – от 40 000 до 100 000 рублей.

**Указанные действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей**, **влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере от 10 000 до 30 000 рублей**; на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 400 000 рублей.

**Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 9.23. КоАП РФ,** **влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от 2 000 до 5 000 рублей**; на должностных лиц – от 10 000 до 40 000 рублей или дисквалификацию от 1 года до 3 лет; на юридических лиц – от 80 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

**Действия при обнаружении запаха газа в помещении:**

**Немедленно перекройте краны** подачи газа на газовой плите и перед ней.

**Проветрите помещение сквозняком**, так как пары газа тяжелее воздуха.

**Сообщите в аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного 104)** об утечке газа**.**

Закройте органы дыхания мокрой тканью, чтобы пройти через помещение (кухня, коридор, комната), где скопился газ.

Если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа, **немедленно покиньте помещение** (квартиру), предупредите соседей, **вызовите пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного – 101)**, при необходимости вызовите скорую помощь по телефону 03 (с мобильного – 103).

**Помните, до приезда аварийной газовой службы НЕЛЬЗЯ:** в загазованном помещении включать и выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком, мобильным телефоном, допускать применение открытого огня.

**Будьте осторожны, пользуясь газом!**

**Газ опасен при неправильном обращении с ним.**